R12 220

GND

180pF

C9

180pF

C10

VC1

25pF

12pF

C11

+ 12V

GND GND

R9 75

R10 75

22uF C6 22uF C5

GND 1.8K R2

R7 1.8K

47 R6

R5 47

2.7K R3

GND

C1 10uF

C2 10uF

100nF C3

+ 12V

DB15F

CONN1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

GND

R8 75

10nF C8

R11 33K

VR1

47K 1nF C7

GND

X1

4.43/ 3.58Mhz*

100nF C12

100nF C13 62/ 100pF* C18

GND

XFMRI1

S2

S1

P2

P1

C14 100nF

33/ 47pF* C15

GND

R17 1K R16 75

Video Out

CONN2

GND

DL1 330/ 400ns* R15 1K

10nF C16

22uF C4

3.3K R14

1nF C17 SVHS

CVBS

C 1

C 3 C 2

NTSC

PAL C1 C3 C2

BC547

Q3 B

E

C

R21 6.8K

R20 8.2K

GND

R13 75

R18 16K

R19 33

C19 1uF

Chroma Out

CONN3

GND

1.8K R1

GND 47 R4

BC547

Q2 B

E

C

BC547

Q1

B

E C

A 199901

1999/ 03/ 06 RGB2CVBS.SCH 11

P.Coelho

GND

1 3 2 Vin Vout

Red Green Blue

VSync

U2

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 8 9 7 6 5 4 3 2 1

10

U1

7805

MC1377P

* - PAL value/ NTSC value

RGB to CVBS/ SVHS Adapter

HSync

Sync GND

A B C D

4

3

2

1

D C B A

1

2

3

4 A4 Rev Number

Title

Size

Date Filename

Drawn by of Sheet